Datakabel, S/FTP, Categorie 7A, AWG22

Datakabel voor gestructureerde bekabeling van gebouwen.
Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
Geschikt voor alle ICT netwerktoepassingen tot klasse FA- toepassingen (1000 MHz) volgens EN 50173-1 en ISO/IEC 11801.
Geoptimaliseerd voor de overdracht van breedband signalen (zoals kabel TV) in overeenstemming met IEC 15018.
Door de toegenomen doorsnede van de geleider bij uitstek geschikt voor Power over Ethernet (PoE) / PoE +.

Elektrisch en mechanisch hoogwaardige Cat.7A datakabel - overtreft de eisen van ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, IEC 61156-7, EN 50173-1 en EN 50288-9-1. 
Uitstekend afschermingseffect als gevolg van individueel afgeschermde paren en van een globale kopervlecht. 
Gemakkelijke identificatie van de aders dankzij een longitudinale kleurmarkering. 
Compatibel met alle gangbare aansluitmaterialen overeenkomstig EN 50173 en ISO/IEC 11801.

Lusweerstand bij 20˚ C:				111 Ω/km
Bedrijfscapaciteit:				41 pF/m
Impedantie bij 100 MHz:				100 Ω ± 5 Ω
Overdrachtsimpedantie bij 1/10/30 MHz:		< 5/5/8 mΩ/m
Koppelingsverzwakking
(grenskurve kritische toestand - IEC 61156):	> 85 db
Near end unbalance 
verzwakking LCL bij 1-600 MHz:			> 40 db
Delay skew (looptijd verschil):			17 ns/100m
NVP:						80%

Frequentie [MHz]	1	4	10	100	250	500	600	862	1000	1200	1500	
Verzwakking [dB/100 m]	1,7	3,2	4,9	16,2	26	38	40	49	54	58	68	
NEXT [dB]	103	103	103	103	103	98	96	92	90	85	80
PS NEXT [dB]	100	100	100	100	100	95	93	89	87	82	77
ACR-N [dB]	101	100	98	87	77	60	56	43	36	27	12
PS-ACR-N [dB]	98	97	95	84	74	57	53	40	33	24	9
ACR-F [dB]	110	108	106	94	84	71	66	58	55	46	41
PS-ACR-F [dB]	107	105	103	91	81	68	63	55	52	43	38
Return loss [dB]	26	30	33	33	28	26	25	24	23	23	20

Buigradius (platte kant)		tijdens het intrekken:		≥ 64 mm
				voor vaste installatie:		≥ 32 mm
Trekkracht:							≤ 130 N
Dwarsdruk:							≤ 1000 N/10 cm
Impact:								≤ 10 impacts
Temperatuurbereik		tijdens installatie:		0° C tot + 50° C
				in dienst:			-20° C tot + 60° C
 Standaarden: 
	Halogeenvrij, geen corrosieve gassen
       		IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2, VDE 0482-267-2-1/-2-2, AREI-RGIE Art.104-SA
	Vlamdovend
		IEC 60332-1/-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
	Niet brandverspreidend
		IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2
	Rookdichtheid
		IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
	PoE
       		IEEE 802.3at
Brandgedrag (Euroklassen) EN 13501-6  B2ca-s1,d1,a1
	Cat./Class
Cat 7A / Class FA - limietwaarden volgens IEC 61156-5, IEC 61156-7 en EN 50288-9-1 gegarandeerd

Type:			Dätwyler CU 7150 4P Multimedia

Artikelnummer:		18292500BK

Hoeveelheid:		____________ m

Materiaal:		____________ €

Loon:			____________ €