Seite  27			

Kupferdatenkabel für die strukturierte Homeverkabelung nach EN 50173-4

- CU Datenkabel Cat.7 bis 600 MHz  (4x2x0,43) mm (AWG26 )
- ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2.
- Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben.
- Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Optimiert für RJ45-Stecksysteme.
- Speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D, EA, F (< 60 m) 
- Power over Ethernet nach IEEE 802.3at
- S/FTP-Konstruktion
- Folienverseilung mit den Paaren zum PIMF (Paar in Metallfolie), Folienüberlappung mindestens 10% durch  
   besondere Fertigungstechnik
- Metrierung und Fertigungschargen-Nummer auf Kabelmantel

- Mantel 		FRNC/LSOH, 
- Farbe  		weiß, ähnlich RAL 9010
- Außendurchmesser    5,8 mm
- Cu-Zahl      		18 kg/km
- Brandlast   		0,11 kWh/m

-  Frequenz[MHz]  Dämpfung [dB/60m]  NEXT [dB]  Rückflussdämpfung[dB]
	100	14	100	33
	250	22,5	100	28
	 500	32	92	26
 	600	35	90	25

- Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    		100 Ohm ± 5  Ohm
- Kopplungswiderstand bei 1/10/30/100 MHz 	< 10/10/30/100 mΩ/m
- Laufzeitdifferenzen (Skew) 			12 ns/100 m
- NVP						 81 %

- Biegeradius beim Einzug   	≥ 46 mm
- Zugfestigkeit            		≤ 62 N
- Temperaturbereich während Installation    0°C bis +50°C
                                  in Betrieb                   -20°C bis +60°C

- halogenfrei nach IEC 60754-1/-2, EN 50267-2-1/-2-2 (VDE 0482-267-2-1/-2-2)
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-8
- geringe Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24
- minimale Rauchentwicklung nach IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 (EN 50268-1/-2), VDE 0482-1034-1/-2 (VDE 0482-268)-1/-2)
- Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und Umweltmanagementsystem nach ISO 14001. 

Typ:		CU 7000 4P   Home                 

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________m                                       __________EUR                                      _________EUR