Seite 9			Stand 29.10.2012
Anschlussmodul für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1
-RJ45 Modul KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e für 1GBase-T

- UP-K Anschlussdose 1x, 2x, 3x; UP Anschlussdose 2x; AP Anschlussdose 2x, 4x, 6x; Patchpanel KS 24x; Patchpanels MGK 24x und MGK12x; AP / UP-K Anschlussdose IP44; REG-Adapter Keystone IP20; REG-Adapter Keystone; Bodentankeinsätze

- Buchsenmodul: RJ45 geschirmt, Kategorie 5e, D   100 MHz

- Das Modul KS-T 5 1/8 toolless ist ein ohne Spezialwerkzeug beschaltbares Modul. Dadurch werden die Montage erleichtert und die Anschaltezeit reduziert. Es ist geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen. Alle Anwendungen bis zur Klasse D (z. B. 1GBase-T) können übertragen werden.

- Nach IEC 60603-7-3 (Cat.5 geschirmt, 100 MHz), ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010, EN 50173-1:2011, TIA/EIA 568-B.2-10:2008

- Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Clip-Befestigung für Keystone-Panels und Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteilers und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Das komplett aus Metall aufgebaute Schirmgehäuse schützt das Modul dauerhaft und garantiert eine stabile elektrische Performance. Zugentlastung mittels Kabelbinder. Das Modul ist wiederbeschaltbar.

- Aderdurchmesser: 0,70 mm bis 1,4 mm (1,6 mm)
- Drahtdurchmesser: 0,51 mm (AWG 24) bis 0,64 mm (AWG 22)

- Anschlusstechnik: IDC-Schneidklemmen
- Aufschaltung: Belegung nach T568-A oder T568-B,RJ45 geschirmt

- Temperaturbereich bei Lagerung: -40°C bis +70°C
-                               bei Installation: -10°C bis +60°C
-                                       In Betrieb: -20°C bis +60°C                                            

Typ:	RJ45 Modul KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e für 1GBase-T 		
Artikelnr.:  418055					

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________Stück                                        __________EUR                                      _________EUR