Module de connexion pour le câblage structuré des bâtiments selon la norme EN 50173-1
- Module RJ45 KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/EA

- Prise de données UP-K 1x, 2x, 3x; Prise de données UP 2x; Prise de données AP 2x, 4x, 6x; Panneau de brassage KS 24x; Panneaux de brassage MGK 24x und MGK12x; AP / Prise de données UP-K IP44; REG-Adaptateur; Prise de données pour boîte de sol - Keystone IP20; REG-Adaptateur Keystone; Unités d’encastrement pour boîtes de sol

- Module: RJ45 blindé, catégorie 6, EA   500 MHz

- Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données. Le module KS-TS est à raccorder sans l’utilisation des outils spéciaux. De ce fait le temps pour la connexion des fils et le temps d'installation sont raccourcis. Le module dépasse les exigences de la norme IEC 60603-7-5 pour le matériel de connexion en Cat.6 jusqu'à 250 MHz. Le module remplit également toutes les exigences du Canal de la Classe EA jusqu'à 500 MHz lorsqu'il est combiné avec des câbles de données Cat.7 et Cat.7A . 
Par conséquent, le module est applicable pour des transmissions Ethernet 10 Gigabit, conformément à la norme IEEE 802.3an. 

- Selon IEC 60603-7-5 (Cat.6, blindé, 250 MHz), ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010, EN 50173-1:2011, TIA/EIA 568-B.2-10:2008

- Boîtier solide en zinc moulé sous pression avec clip de fixation pour installation dans des panneaux et des boîtiers de raccordement de données du type Keystone. Cette construction compacte permet le montage de jusqu’à 3 modules dans un boîtier de raccordement de données. Contacts à ressort avec un alliage de bronze phosphoreux, plaqués or. Pour le raccordement des fils sans outil, une pièce auxiliaire pour la scission des fils du câble est utilisée en combinaison avec deux ailes intégrées de logement pour des connexions IDC. Une pince coupante de côté est seulement nécessaire pour couper les fils. Décharge de traction par le serre-câble. 
Le module est réutilisable.

- Diamètre fil (avec isolation)	: 0,70 mm à 1,4 mm (1,6 mm)
- Diamètre fil (sans isolation): 	: 0,50 mm (AWG 24) à 0,65 mm (AWG 22)

- Technologie de connectivité: 	IDC- bornes autodénudantes
- Longueur x Largeur x Hauteur: 14,6 mm x 23,2 mm x 39,8 mm
- Connexion des paires: selon T568-A ou T568-B, marqué par un code couleur, blindé RJ45
- Power over Ethernet selon IEEE 802.3at.

- Plage de température		stockage:	 	-40°C à +70°C
 				lors de l'installation:	-10°C à +60°C
 				en service:	 	-20°C à +60°C

Type:	Module RJ45 KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/EA 		
Numéro de l'article:  418054					

Fabrication:	Dätwyler ou équivalent

________Nombre                                        __________EUR                                      _________EUR