Module RJ45, blindé, Catégorie 6A (IEC)
Module KS-T Plus 1/8 toolless

Pour la transmission des signaux analogiques et numériques de voix, de vidéo et de données. 
Le module KS-T Plus est spécifié jusqu'à 500 MHz en conformité avec la norme pour composants IEC 60603-7-51. 
Permet des tests d'acceptation avec une capacité de réserve élevée pour des valeurs limites prévues pour des Liens Permanents (Permanent Links) de la Classe EA en combinaison avec des câbles de données blindés Catégorie 6A , 7 et 7A . Par conséquent, le module est applicable pour les transmissions 10 Gigabit Ethernet, conformément à la norme IEEE 802.3. 
Utilisable pour Power over Ethenet Plus (PoE +) selon IEEE 802.3at.

Boîtier solide en zinc moulé sous pression avec clip de fixation pour installation dans des panneaux et des boîtiers de raccordement de données Keystone. 
Contacts à ressort avec un alliage de bronze phosphoreux, plaqués or. 
Pour le raccordement des fils sans outil, une pièce auxiliaire pour la scission des fils du câble est utilisée en combinaison avec deux ailes de logement intégrées pour des connexions IDC. 
Une pince coupante de côté est seulement nécessaire pour couper les fils. 
L’écran de métal de 360° garantit un environnement entièrement blindé durable. 
Décharge de traction par le serre-câble. 
Le module est réutilisable. 
Possibilité d'équipotentialité directement sur le module en cas de besoin. 
Avec amovible volet de protection anti-poussière noir. 
Autres couleurs disponibles comme accessoires.

Fil en cuivre massif			0.50 mm (AWG 24) à 0.65 mm (AWG 22)
Reconnexion				pour AWG 22, AWG 23 et AWG 24 
en utilisant le même  diamètre de fil ou plus grand.
Fil en cuivre multibrin			CU 7702 flex (AWG 26/7), une fois réutilisable
Diamètre fil 
(avec isolation)	 			0.70 mm à 1.40 mm (1.60 mm)
Plage de température	stockage:	 	-40°C à +70°C
 			lors de l'installation:	 -10°C à +60°C
 			en service:	 	-20°C à +60°C

Normes:
Cat. / Class
Cat.6A / Class EA	
IEC 60603-7-51 (Cat. 6A shielded, 500 MHz)
IEC 60512-99-001 (PoE+)
ISO/IEC 11801:2002 / Amd. 2:2010 
EN 50173-1:2011 
TIA/EIA 568-B.2-10:2008

Type:			Module KS-T Plus 1/8 de Dätwyler

Numéro de l'article:	418061

Nombre:		_____________ 

Matériel:		_____________ €

Salaire:			_____________ €