Seite 12			Stand 29.10.2012
Anschlussmodul für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1
-RJ 45 Durchführungskupplung MS - gerade Cat.6 Link/Klasse E, 180°,

- Buchsenmodul: RJ 45 Geschirmt, Kategorie 6E   500 MHz

- Optimal geeignet für den Aufbau von Consolidation Points und Cross-Connect-Verkabelungen. Für die Übertragung aller digitalen und analogen Anwendungen bis zur Kategorie 6 (Link) / Klasse E
gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und EIA/TIA 568-B.2-10.

- Nach IEC 60603-7-5 (Cat.6 geschirmt, 250 MHz), ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010, EN 50173-1:2011, TIA/EIA 568-B.2-10:2008

- Kompakte Gehäuse aus Zink-Druckguss. Eine Seite mit MS-Modul-Befestigung (gerade Bauform z. B. einbaubar in Patchpanel MPS 24x), die andere Seite mit Keystone-Befestigung (gerade Bauform z. B. einbaubar in Patchpanel KS 24x).

- Anschlusstechnik: Modular
- Aufschaltung: RJ 45 Geschirmt

Typ:	RJ 45 Durchführungskupplung MS - gerade Cat.6 Link/Klasse E, 180°, 		
Artikelnr.:  417446					

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________Stück                                        __________EUR                                      _________EUR

Zurück zum Inhaltsverzeichnis			Seite 13			Stand 29.10.2012
Anschlussmodul für die strukturierte Gebäudeverkabelung nach EN 50173-1
-RJ 45 Durchführungskupplung MS - gewinkelt Cat.6 Link/Klasse E, 90°

- Buchsenmodul: RJ 45 Geschirmt, Kategorie 6E   500 MHz

- Optimal geeignet für den Aufbau von Consolidation Points und Cross-Connect-Verkabelungen. Für die Übertragung aller digitalen und analogen Anwendungen bis zur Kategorie 6 (Link) / Klasse E
gemäß ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und EIA/TIA 568-B.2-10.

- Nach IEC 60603-7-5 (Cat.6 geschirmt, 250 MHz), ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010, EN 50173-1:2011, TIA/EIA 568-B.2-10:2008

- Kompakte Gehäuse aus Zink-Druckguss. Eine Seite mit MS-Modul-Befestigung (gerade Bauform z. B. einbaubar in Patchpanel MPS 24x), die andere Seite mit Keystone-Befestigung (gerade Bauform z. B. einbaubar in Patchpanel KS 24x).

- Anschlusstechnik: Modular
- Aufschaltung: RJ 45 Geschirmt

Typ:	RJ 45 Durchführungskupplung MS - gewinkelt Cat.6 Link/Klasse E, 90° 		
Artikelnr.:  417445					

Fabrikat:	Dätwyler oder gleichwertig

________Stück                                        __________EUR                                      _________EUR