RJ45 Modul „KU-T“ schwarz; Cat.6 (250MHz); ungeschirmt; nach EN 60603-7-4

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen.

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Anschluss von Datenkabel der Kategorie: 6

Montage: ohne Spezialwerkzeug.

Datenrate: 10Base-T, 100Base-T, Gigabit-Ethernet, 10GBase-T

Remote Powering: Poe, PoE Plus, 4PPoE

Einbaumaß: Keystone (Öffnung 14,8x19,3) EN 60603-7-1

Farbe: weiß

Material: Kunststoff

Kabelabgang: 180°

Zugentlastung: Kabelbinder

Kabeldurchmesser: 6,0 - 9,0 mm

Aderkontaktierung: IDC

Farbcode: TIA/EIA-A und -B

Aderdurchmesser: 0,70 – 1,40 mm

CU-Leiter solid: 0,42 – 0,65 mm (AWG 26 – AWG 22)

CU-Leiter flex: AWG 26/7 – AWG 23/7

wiederbeschaltbar bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts

Fabrikat: Dätwyler

Typ: KU-T schwarz

Art.Nr. 41807100ZF