Patchpanel, RJ45 ungeschirmt, Voice: „CU 50/4 Voice“

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprachsignalen (Telefon-Verteilerfeld)

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Anschluss von Datenkabel der Kategorie 3 (Telefonkabel J-Y(St)Y)

Einbaumaß: 19“ / 1HE

Farbe: RAL 9005 (schwarz)

Material: Stahlblech pulverbeschichtet

Rückseite: Zugentlastung am Panel durch Kabelbinder

Potentialausgleich: über M6 Gewindebolzen

Front: 50x RJ45 Buchse

Belegung: 2-paarig auf PIN 3-6, 4-5

Aderkontaktierung: LSA

Aderdurchmesser: 0,70 – 1,60 mm

CU-Leiter solid: 0,40 – 0,64 mm (AWG 26 – AWG 22)

wiederbeschaltbar bei Verwendung eines gleichen oder größeren Querschnitts

Fabrikat: Dätwyler

Typ: CU 50/4, 19“/1HE, schwarz

Art.Nr. 418003