Patchpanel (Rangierfeld), geschirmt:

„KS 24x“, für 24 Module mit Keystone-Befestigung (ohne Module)

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Einbaumaß: 19“ / 1HE

Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Material: Stahlblech verzinkt; Kunststoff (flammhemmend UL94V-0; EN 60695-11 -10 -20)

Front: 24x Keystone (14,8 x 19,3 mm) (EN60603-7), Module plan mit Front

Beschriftung: Beschriftungsstreifen bündig in Front integriert

Rückseite: Zugentlastung je Einzelkabel mit Kabelbinder

Potentialausgleich: über integrierte Schraubklemme bis 4mm²

Fabrikat: Dätwyler

Typ: KS-24x, 19“/1HE, grau

Art.Nr. 418020