Patchpanel (Rangierfeld), ungeschirmt:

„KU 24x“, für 24 Module mit Keystone-Befestigung (ohne Module)

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Einbaumaß: 19“ / 1HE

Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Material: Kunststoff (flammhemmend UL94V-0; IEC/DIN EN 60695-11 -10 -20)

Front: 24x Keystone (14,8 x 19,3 mm) (EN60603-7), Module plan mit Front

Beschriftung: Beschriftungsstreifen bündig in Front integriert

Rückseite: Zugentlastung je Einzelkabel mit Kabelbinder

Fabrikat: Dätwyler

Typ: KS-24x, 19“/1HE, grau

Art.Nr. 418021