Patchpanel (Rangierfeld), geschirmt:

„MGK 24x“, für 24 Module mit Keystone-Befestigung (ohne Module)

ROHS und REACH konform, recyclingfähig WEEE

Einbaumaß: 19“ / 1HE

Farbe: Edelstahl

Material: Stahlblech verzinkt; Front Edelstahl

Front: 24x Keystone (14,8 x 19,3 mm) (EN60603-7), Module plan mit Front

Rückseite: Zugentlastung je Einzelkabel mit Kabelbinder

Potentialausgleich: über M6 Gewindebolzen

Fabrikat: Dätwyler

Typ: MGK-24x, 19“/1HE, EDST

Art.Nr. 440042