Aansluitmodule voor de gestructureerde bekabeling van gebouwen volgens  EN 50173-1

- RJ45 Module MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC)

- voor UP Contactdoos 2x; UP-K Contactdoos 2x, 3x; Patchpaneel MS-K 24x; Patchpanelen MPS 12x, 16x, 24x, 32x; AP / UP-K Contactdoos IP44; REG-Adapter MS IP20

- Module: RJ45 afgeschermd, Categorie 6A, EA 500 MHz

- Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen. De module MS-K Plus is gespecificeerd tot 500 MHz bandbreedte in overeenstemming met de norm voor componenten IEC 60603-7-51. In combinatie met afgeschermde Cat.6A, 7 en 7A datakabels kunnen daarmede bekabelingen van Klasse EA gerealiseerd worden die in het bijzonder nodig zijn voor 10GBase-T (IEEE 802.3an).

- Volgens IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801:2002 / Amd. 2:2010, EN 50173-1:2011, TIA/EIA 568-B.2-10:2008

- Compacte behuizing in onder druk gegoten zink. Smalle bouwvorm voor hoge pakkingsdichtheid (maximaal 3 modules per data aansluitdoos). Gepatenteerde flexibele printplaat met mechanische veerelementen. Aansluiting van de draden zonder speciaal gereedschap. 360° vlechtverbinding over een metalen beugel. Trekontlasting via een kabelbinder. Kabeldiameter 6-10 mm. Bevestiging in patchpanelen en aansluitdozen door een 180° gedraaide Keystone montage.

- Diameter ader (met isolatie): 	0,70 mm tot 1,4 mm (1,6 mm)
- Diameter draad: 		0,51 mm (AWG 24) tot 0,64 mm (AWG 22)
- Diameter meervoudige draad: 	0,13 mm tot 0,22 mm2 (AWG 26), bv. CU 7702 flex

- Aansluittechniek: 		kabelaansluiting door middel van een kabeladeropdeler en IDC-contacten
- Aansluiting van de paren: 	volgens TIA 568-A en -B, gemarkeerd met een kleurcode

- Met een afneembaar stofluikje (kleur: xxx)
- Power over Ethernet volgens IEEE 802.3at.

- Temperatuurbereik	in opslagruimte:	 	-40°C tot +70°C
 			tijdens installatie:	-10°C tot +60°C
 			in dienst:	 	-20°C tot +60°C

Type:			RJ45 Module MS-K Plus 1/8 Cat.6A (IEC) 		
Artikelnummer:  	440005					

Fabricaat:		Dätwyler of gelijkwaardig

________Aantal                                        __________EUR                                      _________EUR