UP-K Anschlussdose 1x, 2x, 3x
für Unterputzmontage & Kanaleinbau

Anschlussdose zur Aufnahme von 1 Modul mit der Keystone-Befestigungsart, geschirmt oder ungeschirmt. 
Die Keystone-Module lassen sich mühelos einklinken. 
Die Zentralplatte verfügt über ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung. 
Staubschutzklappe(n) integriert. 
Lieferung erfolgt ohne Module.

Geeignet für folgende Dätwyler Module: 
- PS-GG45 7A 4P geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt 
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat. 6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat. 6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat. 6 / Cat. 5e ungeschirmt

Abmessungen: 
Montageplatte:			70 x 70 mm
Frontplatte/Zentralplatte:	50 x 50 mm
Abdeckrahmen:			80 x 80 mm
Farbe:				reinweiß, ähnlich RAL 9010

Typ:			Dätwyler UP-K Anschlussdose für 1x, 2x, 3x RJ45 Keystone-Modul, Schrägauslass

Artikelnummer:		185866, 185867, 185869

Menge:			_____________ 

Material:		_____________ €

Lohn:			_____________ €