UP Anschlussdose 2x
für Unterputzmontage & Kanaleinbau, gerader Auslass

Anschlussdose zur Aufnahme von maximal 2 Modulen mit Keystone-Befestigungsart. 
Passend für alle geschirmten und ungeschirmten Keystone-Module. 
Die Keystone-Module lassen sich mühelos in den Montagerahmen einklinken. 
Ideal für die Unterputzmontage mit beengten Einbauverhältnissen. 
Ausgestattet mit einem integrierten Beschriftungsfeld. 
Lieferung erfolgt ohne Module.

Geeignet für folgende Dätwyler Module: 
- PS-GG45 7A 4P geschirmt 
- RJ45-Modul MS-K Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T Plus 1/8 Cat. 6A geschirmt 
- RJ45-Modul KS-TS 1/8 Cat. 6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KS-T 1/8 Cat. 6/EA geschirmt 
- RJ45-Modul KS-TA 1/8 Cat. 6/EA geschirmt, 45° gewinkelt 
- RJ45-Modul KU-T 1/8 Cat. 6 / Cat. 5e ungeschirmt

Abmessungen: 
Frontplatte/Zentralplatte:	50 x 50 mm
Abdeckrahmen:			80 x 80 mm
Farbe:				reinweiß, ähnlich RAL 9010

Typ:			Dätwyler UP Anschlussdose für 2x RJ45-Keystone Modul, gerade

Artikelnummer:		185861

Menge:			_____________ 

Material:		_____________ €

Lohn:			_____________ €