RJ45 module, afgeschermd, Categorie 6/EA
Module KS-T 1/8 toolless

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen. 
De module KS-T overtreft de eisen van de standaard IEC 60603-7-5 voor de hardware van aansluitingen in Cat.6 tot 250 MHz. 
De module voldoet ook aan alle vereisten van een Klasse EA Kanaal tot 500 MHz wanneer gebruikt in combinatie met Cat.7 en Cat.7A datakabels. 
Daarom is de module ook toepasbaar voor 10 Gigabit Ethernet transmissies overeenkomstig IEEE 802.3. 
Bruikbaar voor Power over Ethenet Plus (PoE +) volgens IEEE 802.3at.

Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen. 
Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud. 
Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdeler gebruikt in combinatie met twee geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen. 
Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig. 
De 360° metalen afscherming verzekert een duurzame volledig afgeschermde omgeving. 
Trekontlasting via de kabelbinder. 
De module is herbruikbaar. 
Mogelijkheid van potentiaalvereffening direct bij de module wanneer nodig. 
Met afneembaar zwart stofluikje. 
Andere kleuren verkrijgbaar als toebehoren.

Massieve koperdraad			0.50 mm (AWG 24) tot 0.65 mm (AWG 22)
Heraansluiting				voor AWG 22, AWG 23 en AWG 24 bij gebruik 
van dezelfde of een grotere draaddiameter
Meervoudige koperdraad		CU 7702 flex (AWG 26/7), eenmalig herbruikbaar
Diameter ader (met isolatie)		0.70 mm tot 1.40 mm (1.60 mm)
Temperatuurbereik	in opslagruimte:	 	-40°C tot +70°C
 			tijdens installatie:	-10°C tot +60°C
 			in dienst:	 	-20°C tot +60°C

Normen:
Cat. / Class
Cat.6A / Class EA	
IEC 60603-7-51 (Cat. 6A shielded, 500 MHz)
IEC 60512-99-001 (PoE+)
ISO/IEC 11801:2002 / Amd. 2:2010 
EN 50173-1:2011 
TIA/EIA 568-B.2-10:2008

Type:			Dätwyler Module KS-T 1/8 

Artikelnummer:		418060

Aantal:			_____________ 

Materiaal:		_____________ €

Loon:			_____________ €