RJ45 module, afgeschermd, Category 6A (IEC)
Module KS-T Plus 1/8 toolless

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen. 
De module KS-T Plus is gespecificeerd tot 500 MHz in overeenstemming met de norm voor componenten IEC 60603-7-51.
Laat acceptatietesten toe met een hoge reservecapaciteit voor de grenswaarden vastgelegd voor Klasse EA Permanente Verbindingen (Permanent Links) in combinatie met afgeschermde Categorie 6A , 7 en 7A datakabels. Daarom is de module toepasbaar voor 10 Gigabit Ethernet transmissies overeenkomstig IEEE 802.3.
Bruikbaar voor Power over Ethenet Plus (PoE +) volgens IEEE 802.3at.

Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen. 
Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud. 
Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdeler gebruikt in combinatie met twee geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen. 
Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig. 
De 360 ° metalen afscherming verzekert een duurzame volledig afgeschermde omgeving. 
Trekontlasting via de kabelbinder. 
De module is herbruikbaar. 
Mogelijkheid van potentiaalvereffening direct bij de module wanneer nodig. 
Met afneembaar zwart stofluikje. 
Andere kleuren verkrijgbaar als toebehoren.

Massieve koperdraad:			0.50 mm (AWG 24) tot 0.65 mm (AWG 22)
Heraansluiting				voor AWG 22, AWG 23 en AWG 24 
bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Meervoudige koperdraad		CU 7702 flex (AWG 26/7), eenmalig herbruikbaar
Diameter ader 
(met isolatie)	 			0.70 mm tot 1.40 mm (1.60 mm)
Temperatuurbereik			in opslagruimte:	 -40°C tot +70°C
 		tijdens installatie:	-10°C tot +60°C
 		in dienst:	 	-20°C tot +60°C

Normen:
Cat. / Class
Cat.6A / Class EA	
IEC 60603-7-51 (Cat. 6A shielded, 500 MHz)
IEC 60512-99-001 (PoE+)
ISO/IEC 11801:2002 / Amd. 2:2010 
EN 50173-1:2011 
TIA/EIA 568-B.2-10:2008

Type:			Dätwyler Module KS-T Plus 1/8 

Artikelnummer:		418061

Aantal:			_____________ 

Materiaal:		_____________ €

Loon:			_____________ €